Disassemble

SEM-280 USER MANUAL

※주의: 제품의 분해조립 및 청소작업시 반드시 전원플러그를

콘센트에서 분리할 것.

1. 문짝의 손잡이를 왼쪽으로     돌려 풀어준다.

2. 정면의 커버를 위로

젖혀 연다.

3. 반대쪽 문짝도 연다.

4. 로라축을 잡아뺀다.

5. 로라축이 완전히 빠지면

로라를 손으로 잡고 뺀다.

6. 재조립시 로라축의 육각

형상이 반대편 홈에 완전

히 들어가도록 한다.