적재함사용법

SMS-350A USER MANUAL

1. 옆의 사진과 같이 웨이틀 위쪽으로

들어올다음 적재함 밖으로 돌려놓는다.

2. T뭉치의 레버를 옆의 사진과 같은

방향으로 돌린다.

3. T자 뭉치를 옆의 사진과 같이 밀어

놓는다.

4. 뭉치레버를 돌려서 잠근다.

5. 고기를 올려놓고 웨트를

6. Push the T-Pusher to the right.

Thickness Adjustment

1. Turn the Adjust Handle to the left

and make some gap between knife

and Thickness Adjustment.

2. Turn back to the right and set the

cutting thickness.

☞ Attention !!

핸들과 두께조절판 간에 서로 맞물려 있는 기어는 원활한 작동을 위한 약간의 유격이

존재합니다. 핸들을 왼쪽으로만 돌려서 두께를 맞출 경우 그 유격에 의해 고기절단

두께가 변할 수 있습니다. 두께변화를 방지 하시려면 반드시 핸들을 왼쪽으로 돌린 후

다시 오른쪽으로 돌려 두께를 맞추십시오.

Blade Resharpen

1. Open the Sharpener Cover.

2. Turn the knob to the left and make

loose.

3. Push up the Sharpener Unit and

lock the knob.

4. 우측의 Sharpener를 시계방향으로

살짝 돌려가며 칼날을 연마한다.

☞ Attention !!

왼쪽의 Sharpener는 절대 사용하지 마십

시오. 칼날이 둔해져서 고기절단이 되지

않을 수 있습니다.

Knife Cleaning

1. Turn the knob to the left and

you can dismantle the Separation

Plate.

2. spanner를 이용하여 Head Box 아래의

hex nut를 완전히 풀어준다.

3. 칼날의 가운데 있는 Knife Cover를

왼쪽으로 돌려서 푼다.

4. Knife Cover가 끝까지 올라왔으면

칼날을 깨끗이 세척한다.