슈퍼야채다지기 사용설명서

부위별명칭

비상스위치

속도조절

투입구

전원

칼날부

배출부

안전센서

배출부잠금손잡이

통잠금손잡이

구동부

운전

전원스위치를 ON 에 위치시킨다.

2. 볼륨을 돌려 속도를 맞춘다.

3. 약3초후 식자재를 투입한다.

( 흙,돌,쇠 등의 이물질이 들어 가지 않도록 주의한다.)

( 신체의 일부를  깊숙이 밀어 넣을 경우 상해의 위험이 있습니다.)

청소방법

통잠금손잡이를 풀리고 들어 올린다. (전원으 반드시 빼놓는다)

2. 칼날에 손이 베이지 않도록 망의 홀에 기구를 끼워 넣고 아래그림과 같이      반시계방향으로 체결볼트를 돌려 칼날세트를 빼낸다.

(칼날은 세척하여 물기가 남아 있지 않게 한다)

칼날세트

망

체결볼트

3. 망을 손으로 들어올려 빼놓는다.

4. 배출날개를 아래 사진과 같은 방향으로 돌려 뺀다.

회로도